Ejercicios de componentes electrónicos

________________________________________________________________________________________________________________________


1. En el circuito de la figura, el amperímetro marca 24 μA con la LDR tapada y 48 mA con la LDR completamente iluminada. A) Si la resistencia de la bombilla es de 50 Ω, calcula la resistencia máxima y mínima de la LDR. B) ¿Qué es una LDR?
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2. En el circuito de la figura, el amperímetro marca 2000 mA a 0 ºC y 100 mA a 40 ºC. Si la resistencia de la bombilla es de 50 Ω, calcula la resistencia máxima y mínima del termistor e indica de qué tipo es (justifica tu respuesta) 
	
	
[image: image2.png]2y

o







3. Calcula la carga que adquiere un condensador de 100 μF conectado a una batería de 10 V. Si se conecta a una resistencia de 200 KΩ, calcula la constante de tiempo y el tiempo total de descarga. 

4. Dos condensadores de 100 μF se conectan en serie y se alimentan con una batería de 10 V. La carga de los mismos se realiza a través de una resistencia de 100 KΩ. Calcula la capacidad del condensador equivalente, la carga que adquiere y el tiempo que tarda en cargarse. 

5. Dos condensadores de 100 μF se conectan en paralelo y se alimentan con una batería de 10 V. La carga de los mismos se realiza a través de una resistencia de 100 KΩ. Calcula la capacidad del condensador equivalente, la carga que adquiere y el tiempo que tarda en cargarse. 

6. En un circuito alimentado por una batería de 10 V, calcula el valor de la resistencia de protección si la tensión máxima entre los extremos de un  diodo LED es de 2 V y la intensidad máxima es de 25 mA. Calcula la potencia disipada por la resistencia y la emitida por el diodo LED.  

7. Dos diodos LED se conectan en serie y se alimentan con una batería de 20 V. Para protegerlos se conecta una resistencia de 500 Ω. Si la caída de tensión en los diodos es de 2 V, calcula la intensidad que atraviesa el circuito, expresada en mA, y la potencia disipada por la resistencia y la emitida por los diodos, expresada en mw. 

8. Dos diodos LED se conectan en paralelo y se alimentan con una batería de 20 V. Para protegerlos se conecta una resistencia de 500 Ω. Si la caída de tensión en los diodos es de 2 V, calcula la intensidad que pasa por cada diodo LED, expresada en mA, y la potencia disipada por la resistencia y la emitida por los diodos, expresada en mw. 

9. Indica el valor de las siguientes resistencias fijas. Así como su tolerancia (valor mínimo y máximo en el que oscila su valor).

a) Marrón – Negro – Rojo - oro

b) Rojo – Rojo – Naranja –plata

c) Verde – Azul – Marrón – Oro

d) Marrón – Verde – Amarillo – Plata

10. Indica los colores de los anillos cuyas resistencias fijas tienen los siguientes valores:

a) 150 KΩ
b) 560 Ω
c) 22 KΩ
d) 1 KΩ

11. ¿Qué es un potenciómetro? ¿Cuántos terminales tiene? Indica (con detalle) cómo funciona el mismo. Indica un ejemplo de aplicación.
________________________________________________________________________________________________________________________
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